**长沙市殡葬事务中心**

**墓园因灾受损应急修复服务询价采购项目询价需求**

# 项目概况

1、项目名称：长沙市殡葬事务中心墓园因灾受损应急修复服务询价采购项目

2、项目预算：144500.00元（按实结算）。

3、服务时间：合同签订后7个工作日内开始提供服务，合同签订后30日内。

4、服务地点：长沙市殡葬事务中心范围内

# 项目服务范围、内容及要求

1、负责中心墓园风灾受损墓体、倾倒树木、挡墙、建筑附属物等的修复服务，具体内容以《墓园因灾受损应急修复服务清单》为准。

2、严格按照《墓园因灾受损应急修复服务清单》中明确的规格要求进行恢复服务。

3、墓园因灾受损应急修复服务清单及预算

（1）寝园水泥墓修复服务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受损修复位置 | 修复内容 | 单价（元） | 数量（座） | 金额（元） |
| 1 | 寝园33区：385号、384号、445号、518号、528号、90号、89号、86号、85号、84号、78号、100号、99号、96号、94号、92号、129号、130号、131号、132号、135号 | 砖砌损坏墓位、抹水泥砂浆面层；每座墓体修复，均采用水泥参胶整体涂刮二遍。 |  |  |  |
| 2 | 寝园35区：147号、149号、150号、194号、233号、235号 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

（2）金陵和福寿苑受损石材墓修复服务清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受损修复位置 | 修复材料及加工内容 | 金额 |
| 1 | 福安五区14-7号 | 654碑：600\*850\*70厚=1块、刻碑、制像、安装。 |  |
| 2 | 福安三区33-15号 | 山西黑碑：600\*1050\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。1901碑帽座：175\*80\*960造型。 |  |
| 3 | 寝园33区446号 | 山西黑碑：500\*940\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。654料：双柱70\*90\*900=2根。654板材：200\*1000\*25厚=1块、200\*640\*25厚=1块。 |  |
| 4 | 寝园33区448号 | 麻石板：350\*1000\*15厚=1块、220\*640\*15厚=1块。换两边山西黑栏板：雕花350\*700\*20厚=2块。 |  |
| 5 | 寝园33区32号 | 石碑榫断：修复、安装。 |  |
| 6 | 寝园33区33号 | 山西黑碑：500\*920\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。 |  |
| 7 | 寝园33区87号 | 山西黑碑：600\*1060\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。碑付撑：麻石料：310\*78\*55厚=2块，造型雕花。 |  |
| 8 | 寝园95区95号 | 山西黑碑：500\*1000\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。654料麻石板：350\*1230\*20厚=1块。654料换墓穴盖板：450\*700\*80厚=1块。山西黑栏板：雕花、240\*730\*20厚=2块。 |  |
| 9 | 寝园33区98号 | 山西黑碑：600\*1060\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。654料：双柱120\*120\*1020=2根。换两边山西黑栏板：雕花250\*940\*20厚=2块。 |  |
|  |  | 麻石料：栏板上扶手：55\*95\*925=2根。碑付撑：麻石料：320\*810\*55厚=2块，造型雕花。麻石板：500\*1700\*20厚=1块。 |  |
| 10 | 寝园33区101号 | 麻石板：420\*1500\*20厚=1块、修复、安装。 |  |
| 11 | 寝园33区79号 | 修复、安装。 |  |
| 12 | 寝园33区127号 | 山西黑碑：600\*1060\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。山西黑栏板：雕花、250\*640\*20厚=2块。麻石料：栏板上扶手：55\*90\*620=2根。麻石料狮子2个：120\*120\*350+狮子=2个 |  |
| 13 | 寝园33区128号 | 麻石碑：500\*1070\*50厚、刻碑、制像、安装。 |  |
| 14 | 寝园34区65号 | 山西黑碑：500\*950\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。 |  |
| 15 | 寝园34区67号 | 麻石料墓穴盖板：610\*450\*70~40厚。麻石板：1010\*200\*20厚=1块。 |  |
| 16 | 寝园34区74号 | 山西黑碑：500\*940\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。1901料：双柱70\*90\*900=2根。654栏板：雕花、250\*740\*20厚=2块。 |  |
| 17 | 寝园34区73号 | 654栏板：雕花、230\*640\*20厚=2块。墓座麻石板：300\*900\*20厚=1块、170\*880\*20厚=2块。 |  |
| 18 | 寝园34区72号 | 山西黑碑：500\*940\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。1901料：双柱70\*90\*900=2根。 |  |
| 19 | 寝园34区71号 | 山西黑碑：500\*940\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。1901料：双柱70\*90\*900=2根。 |  |
| 20 | 寝园34区75号 | 麻石碑：400\*700\*50厚、刻碑、安装。 |  |
| 21 | 寝园34区76号 | 麻石碑：400\*700\*50厚、刻碑、安装。 |  |
| 22 | 寝园34区82号 | 墓穴座换麻石板：150\*550\*20厚=2块、100\*700\*20厚=1块。 |  |
| 23 | 寝园34区83号 | 墓穴换麻石板：500\*450\*70~50厚=1块。 |  |
| 24 | 寝园34区87号 | 山西黑碑：500\*850\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。1901料：双柱70\*90\*820=2根。 |  |
| 25 | 寝园34区148号 | 山西黑碑：500\*940\*20厚=1块、刻碑、制像、安装。1901料：双柱70\*90\*910=2根。 |  |
| 26 | 寝园35区189号 | 墓穴：修复、安装。 |  |
| 27 | 寝园32区97号 | 山西黑栏板：雕花、280\*910\*20厚=2块。麻石料狮子2个：120\*120\*370+狮子=2个 |  |
| 28 | 寝园31区652号 | 墓穴：修复、安装。 |  |
| 29 | 寝园31区690号 | 麻石碑：500\*920\*30厚、刻碑、制像、安装。 |  |
| 30 | 寝园31区691号 | 墓穴座换麻石板：110\*690\*20厚-1块、修复。 |  |
| 31 | 寝园31区692号 | 墓穴座换麻石板：200\*1000\*20厚-1块、修复 |  |
| 32 | 寝园31区647号 | 碑断榫、修复。 |  |
| 33 | 寝园30区423号 | 654料：140\*100\*840=2根、530\*140\*100=2根、600\*380\*60厚=1块。 |  |
| 34 | 寝园30区537号 | 麻石碑：500\*1060\*50厚、刻碑、制像、安装。墓穴座换麻石板：620\*230\*20厚=1块、910\*300\*20厚=1块。 |  |
| 35 | 寝园30区565号 | 麻石碑：500\*1040\*50厚、刻碑、制像、安装。山西黑栏板：雕花、250\*650\*20厚=2块。墓穴座换麻石板：300\*900\*20厚=1块。 |  |
| 36 | 寝园30区669号 | 麻石碑：400\*1050\*50厚、刻碑、制像、安装。 |  |
| 37 | 寝园30区877号 | 墓碑、墓穴修复。 |  |
| 38 | 寝园30区887号 | 墓碑、墓穴修复。 |  |
| 39 | 寝园29区138号 | 墓碑、墓穴修复。 |  |
| 40 | 寝园29区157号 | 墓碑、墓穴修复。 |  |
| 合计 |  |  |  |

（3）寝园受损倾倒树木及断落树枝清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 寝园受损倾倒树木及断落树枝具体清理工作内容 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
| 1 | 锯树枝、树枝运至马路边 | 64工日 |  |  |
| 2 | 油锯 | 12台班 |  |  |
| 3 | 成捆材料 | 1批 |  |  |
| 4 | 环保车外运24KM处置 | 8车 |  |  |
| 合计 |  |  |

（4）福寿苑德麟区挡墙受损修复清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 受损修复内容 | 金额（元） |
| 1 | 德麟区新建墓园边倾倒大松树清理及损坏挡墙修复。具体内容：锯树、树枝清运。拆受损挡墙：3.00\*1.20\*0.24；砌、恢复：3.00\*1.20\*0.24；建筑垃圾外运弃置。恢复：抹灰3.00\*0.80；墙顶铺300\*600\*50厚麻石板3.0米。 |  |
| 2 | 福寿苑石材仓库吹烂石棉瓦15平方米。 |  |
| 3 | 夏秋园抛散葬阳光瓦损坏，换阳光瓦60平方米。 |  |
| 4 | 寝园30区下部围墙倒塌修复内容：清基础：15\*1.20\*2.00；砌基础：15\*0.80\*2.00；现浇钢筋混凝土基础梁15\*0.80\*0.24；砌上部围墙：15\*1.00\*0.24；砌作盖：15\*0.13\*0.37；建筑垃圾、建筑材料转运200米；垃圾环保车外运24KM弃置。 |  |
| 合计 |  |  |